<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\documentclass{ppex}
\nonstopmode
\usepackage [basic,box,gate,ic,optics]{circ} \usepackage {xspace}
\pagestyle{empty}

\begin{document}
\ResetPreambleCommands
\ReadyForTheFray
\usepackage [basic,box,gate,ic,optics]{circ} \usepackage {xspace}
\providecommand{\Lcs}[1]{\mbox{\normalfont\ttfamily\char'134#1}}
\def\Clpin#1 {\expandafter\atpin\CNAME#1 \lpin{#1} }
\def\Crpin#1 {\expandafter\atpin\CNAME#1 \rpin{#1} }
\newcommand{\CC}[3]{%
    \circuit0 \csname#1\endcsname1 #2 #3 \endcircuit}
\newcommand{\CCX}[3]{%
    \circuit0 \csname#1\endcsname1 {X} #2 #3 \endcircuit}

\begin{tabular}{@{}lllll@{}}
%\hline
(variable) resistor &amp; \Lcs{R}    &amp; \CCX{R}{h}{}
                    &amp; \Lcs{Rvar} &amp; \CCX{Rvar}{S}{r}\\
(variable) capacitor &amp; \Lcs{C}    &amp; \CCX{C}{v}{}
                     &amp; \Lcs{Cvar} &amp; \CCX{Cvar}{v}{} \\
electrolytic capacitor&amp; \Lcs{Cel} &amp; \CCX{Cel}{u}{}       \\
(Zener) diode  &amp; \Lcs{D} &amp; \CCX{D}{u}{}
               &amp; \Lcs{ZD}&amp; \CCX{ZD}{u}{}\\
light-emitting diode &amp; \Lcs{LED} &amp; \CCX{LED}{u}{}       \\
capacitance-variation diode &amp; \Lcs{Dcap} &amp; \CCX{Dcap}{u}{}\\
(variable) voltage source &amp; \Lcs{U}    &amp; \CCX{U}{u}{}
                          &amp; \Lcs{Uvar} &amp;\CCX{Uvar}{u}{}\\
(variable) current source &amp; \Lcs{I}    &amp; \CCX{I}{v}{}
                          &amp; \Lcs{IvaR} &amp; \CCX{Ivar}{v}{}\\
voltmeter, amperemeter    &amp; \Lcs{V}    &amp; \CCX{I}{v}{}
                          &amp; \Lcs{A}    &amp; \CCX{A}{v}{}   \\
coil, switch      &amp; \Lcs{L}           &amp; \CCX{L}{u}{}
                  &amp; \Lcs{S}           &amp; \CCX{S}{v}{}         \\
quartz crystal    &amp; \Lcs{Q}         &amp; \CCX{Q}{h}{}         \\
incandescent lamp &amp; \Lcs{La}     &amp; \CCX{La}{v}{}        \\
npn- pnp-transistor&amp; \Lcs{npn} &amp; \qquad\CCX{npn}{B}{r}
                   &amp; \Lcs{pnp} &amp; \qquad\CCX{pnp}{B}{r}\\
n- p-channel FET &amp; \Lcs{nfet}  &amp; \qquad\CCX{nfet}{G}{r}
                 &amp; \Lcs{pfet}  &amp; \qquad\CCX{pfet}{G}{r}\\
n- p-channel VMOS&amp;\Lcs{nvmos} &amp; \qquad\CCX{nvmos}{G}{r}
                 &amp;\Lcs{pvmos} &amp; \qquad\CCX{pvmos}{G}{r}\\
%\hline
\end{tabular}
\end{document}
</pre></body></html>